{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Rekonstrukcija ambulante"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Rekonstrukcija ambulante","index":0,"n_rows":341,"n_cols":5,"rows_kept":341,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[" A.","TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH  RADOVA"]
[]
[]
[null,"OPĆI   TEHNIČKI   UVJETI   ZA   KALKULACIJE   I   IZVOĐENJE   SVIH   RADOVA OBUHVAĆENIH   OVIM   TROŠKOVNIKOM"]
[]
[null,"Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika."]
[null,"Opći uvjeti na početku pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti samo prvoklasan materijal."]
[null,"Prije unošenja cijena ponuđač se je dužan detaljno upoznati s projektnim elaboratom i lokacijom objekta radi dobivanja potpunog uvida u veličinu i vrstu glavnih i pripremnih radova."]
[null,"Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima."]
[null,"Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:"]
["a)","potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama"]
["b)","sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt"]
["c)","troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija"]
["d)","sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi za privremene pomoćne objekte (kancelarije, priručna skladišta i sl.) i normalni rastur i otpatke materijala"]
["e)","čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje"]
["f)","osiguranje gradilišta te neometanog prolaza i prometa"]
["g)","sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike"]
[null,"Po završetku svih radova na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, zatim da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem i sl. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izgradnje objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova. Sav otpadni materijal od čišćenja mora se odvesti sa gradilišta na deponiju."]
[null,"Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama."]
[null,"Niti jedan rad ne može se dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane."]
[null,"Sve obveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju."]
[]
[]
[]
[]
["A","GRAĐEVINSKI   RADOVI"]
[]
["I","PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE"]
[]
[]
["1.","Demontaža limarije i raskrivanje krova pokrivenog valovitim salonitom te odvoz na deponiju"]
[null,null,"m2",214]
["2.","Demontaža dvostrešnog krovišta od crnogorične građe, obijenog letvama i daskama"]
[null,null,"m2",214]
["3.","Rušenje dijelova zabatnih zidova od šuplje blok opeke sa pravilnim presjecima zida te odvoz na deponiju "]
[null,null,"m3",6.4]
["4.","Dijelomično rezanje i rušenje dijelova zidova od šuplje blok opeke za betoniranje vertikalnih serklaža"]
[null,null,"m'",20]
["5.","Skidanje postojeće podne obloge od vinaz pločica i podložne cementne glazure"]
[null,null,"m2",127]
[]
["I","PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE UKUPNO:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["II","BETONSKI   I   A.   B.   RADOVI"]
[]
[null,"OPĆI UVJETI"]
[null,"Svi betonski i armirano betonski radovi moraju biti izvedeni po uvjetima : “ TEHNIČKI UVJETI ZA BETONSKE, ARMIRANO BETONSKE I ZIDARSKE RADOVE “ koje je izradio Institut građevinarstva Hrvatske, Zavod za betonske i zidane konstrukcije. "]
[null,"Položaj radnih reški i redoslijed betoniranja određeni su konstrukterskim projektom u nacrtima armature. Svi prodori tehnoloških cijevi rješavaju se tipskim elementima koji se ugrađuju u oplatu, a prema izvedbenom projektu."]
[null,"Proizvođač betona dužan je izraditi projekt betona koji mora zadovoljavati zahtjeve projekta konstrukcije i osigurati pravilnu primjenu tehnoloških postupaka kod betoniranja. Projekt betona mora biti usaglašen s projektom konstrukcije i drugim važećim propisima, prije primjena s njima se moraju suglasiti projektant konstrukcije i investitor."]
[null,"U jediničnu cijenu ugrađenog betona mora biti obuhvaćen sav materijal, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad, transport, potrebne radne skele i platforme te sve mjere zaštite na radu i svi troškovi zakonom propisanih radnji."]
[null,"Troškovnikom je predviđeno betoniranje u glatkoj oplati premazanoj zaštitnim sredstvom i nikakvi naknadni radovi na glatkoći neće se priznati - beton ostaje vidljiv. Unutarnje stranice oplate moraju biti čiste, ravne i prema potrebi premazane zaštitnim sredstvom."]
[null,"Premaz oplate ne smije biti štetan za beton i ne smije djelovati na promjenu boje površine betona. Ukoliko se plohe betonskih površina koje su u eksploataciji građevine u direktnom kontaktu, s pitkom vodom premazuju, ta sredstva moraju imati atest kojim se dokazuje da ne utječu negativno na kvalitetu vode za piće. Površinska obrada betona izvedenog u klasičnoj oplati definiranoj troškovnikom predviđena je drugim materijalima."]
[null,"Svi sastojci betona moraju odgovarati propisanim normama :"]
[null,"cement   HRN B.C1.009, HRN B.C1.011, HRN B.C1.013, HRN B.C1.014"]
[null,"agregat   HRN B.B3.100, HRN B.B2.010"]
[null,"voda  HRN U.M1.058"]
[null,"dodaci betonu HRN U.M1.035, HRN U.M1.037"]
[null,"čelik za armiranje HRN U.M1.035, HRN U.M1.037"]
[null,"Proizvođač betona mora ispunjavati uvjete normi HRN U.M1.050."]
[null,"Ugradnja, zbijanje, njegovanje, program uzimanja betonskih uzoraka i kriteriji na osnovu kojih se ocjenjuje kvaliteta betona moraju biti u skladu s pravilnikom PBAB i HRN U. M1. 004, HRN U. M1. 045, HRN U. M1. 048."]
[]
["II","BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI"]
[]
["1.","Dobava i ugradnja betona za temelje, temeljne stope, nadtemelje i podnu ploču prizemlja d = 15 cm , te po potrebi u običnoj oplati.Oplata u cijeni"]
[null,"marka betona C-25/30","m3",12.2]
[]
[2,"Betoniranje arm. betonskih stepenica (zavojito stubište) u običnoj oplati. Sve se izvodi prema projektu i statičkom proračunu. Oplata u cijeni"]
[null,"marka betona C-25/30","m3",4.5]
[]
[5,"Betoniranje arm. bet.vertikalnih serklaža i stupova prizemlja i potkrovlja. Sve se izvodi prema projektu i statičkom proračunu. Oplata u cijeni"]
[null,"marka betona C-25/30","m3",6.95]
[]
[6,"Betoniranje arm. bet.horizontalnih serklaža, kosih serklaža i greda (obična oplata). Sve se izvodi prema projektu i statičkom proračunu. Oplata u cijeni"]
[null,"marka betona C-25/30","m3",11.63]
[]
[7,"Betoniranje arm. bet.stropne ploče (glatka oplata). Sve se izvodi prema projektu i statičkom proračunu. Oplata u cijeni"]
[null,"marka betona C-25/30","m3",12.52]
[]
["II","BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO:"]
[]
[]
["III","ARMIRAČKI   RADOVI"]
[]
[null,"OPĆI UVJETI IZVOĐENJA"]
[]
[null,"Armiračke radove izvesti prema Pravilniku Sl. list 41/85-1246, te u skladu s važećim normativima za armature :"]
[null,"zavarene mreže   HRN U.M1.091"]
[null,"čel. žica za varene armature   HRN C.B6.013"]
[null,"vruće vučeni betonski čelici   HRN C.K6.020"]
[null,"hladno vučeni betonski čelici   HRN C.K6.021"]
[null," čelici za prednaprezanje  HRN C.K6.033, 034, 035, 036, 037"]
[null,"Željezo se upotrebljava po oznakama :"]
[null,"glatki čelik GA 240/360"]
[null,"rebrasti čelik tvrdi RA 400/500"]
[null,"mreža od glatke hladno vučene žice MAG 500/560"]
[null,"Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora ili statičar kod složenijih konstrukcija. Betonsko željezo mora se saviti točno po planu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po važečim propisima."]
[null,"Prije betoniranja betonsko željezo treba dobro očistiti, povezati i postaviti točno po planu armature i u skladu sa svim važećim propisima i pravilima struke."]
[null,"Upisom u Građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera ili statičara može se započeti betoniranje."]
[null,"Obračun se radi prema postojećim normama GN-400."]
[null,"Jedinična cijena armiračkih radova sadrži :"]
[null,"-   sav potreban materijal sa transportom na gradilište"]
[null,"-   sav potreban rad i alat za obradu armature ( ispravljanje, siječenje, savijanje )"]
[null,"postavljanje armature na mjesto ugradbe sa vezivanjem, podmetačima, privremenim povezivanjem za oplatu, ubušavanjem u postojeći beton prema potrebi"]
[null,"-   unutarnji transport"]
[null,"-   čišćenje armature od rđe, masnoća i ostalih nečistoća"]
[null,"-   primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa"]
[null,"Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete."]
[]
["III","ARMIRAČKI RADOVI"]
[]
["1.","Dobava, siječenje, savijanje i polaganje složene armature od rebrastog čelika RA-400/500 i mrežaste armature MA-500/560. Cijena je aproksimativna, cca 100 kg/m3 ugrađenog betona."]
[null,null,"m3 betona",47.8]
[null,null,"kg",4780]
[]
["III","ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:"]
[]
[]
[]
["IV","ZIDARSKI   RADOVI"]
[]
[null,"OPĆI UVJETI IZVOĐENJA"]
[]
[null,"Svi zidarski radovi moraju biti izvedeni po uvjetima : “ Tehnički uvjeti za betonske, armirano-betonske i zidarske radove “ koje je izradio Institut građevinarstva Hrvatske. "]
[null,"Materijal za zidanje i žbukanje mora odgovarati tehničkim propisima Hrvatskih normi. Navode se osnovne norme za glavne materijale :"]
["a)","opeka za zidanje: HRN B.D1.011, HRN B.D1.015, HRN U.N1.100"]
["b)","mort za zidanje: HRN U.M2.010, HRN U.M2.012,"]
["c)","mort za žbukanje: HRN U.M2.012, HRN B.C1.020, HRN B.C8.022,"]
[null,"                            HRN U.M8.002, HRN B.C1.011"]
[]
[null,"Opeka za zidanje mora biti prvoklasna s minimalnim odstupanjima po HRN. Za nosive zidove ne smiju se upotrebljavati elementi od pečene gline marke niže od M-10. Ukoliko nemaju potrebnu vlažnost zidani elemeti se prije ugradbe moraju vlažiti vodom. Debljina horizontalnih reški ne smije biti veća od 15 mm, a vertikalne ne smiju biti manje od 10 mm niti veće od 15 mm."]
[null,"Treba ostaviti sve predviđene otvore, šliceve, kanale za ugradnju bravarije i montažu instalacija, jer se ovaj posao neće posebno obračunavati već je sadržan u jediničnoj cijeni stavki. Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal, rad i pokretne skele, radne platforme, pogonsku energiju, sve horizontalne i vertikalne transporte, sva sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu i druge režijske troškove. U jediničnoj cijeni žbukanja potrebno je obuhvatiti sav potreban materijal, rad kao i eventualno potrebno rabiciranje spojeva. Žbuka se obračunava po m2 stvarno izvedene površine s odbitkom svih otvora gdje nema špaleta. Ukoliko ima špaleta obračunate su u cijeni žbukanja. Žbukanje zidova i stropova može se izvoditi tek pošto se utvrdi da su zidovi i stropovi izvedeni u skladu s tehničkim mjerama, propisima i mjerama koji su propisani."]
[null,"Građevinski metalni dijelovi ugrađuju se cementnim mortom. Prije predaje ponude izvođač radova mora zatražiti sva potrebna razjašnjenja od projektanta ukoliko neke stavke u troškovniku nisu dovoljno opisane, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir."]
[]
["IV","ZIDARSKI RADOVI"]
[]
["1.","Zidanje vanjskih i unutarnjih nosivih zidova debljine 25 cm šupljom blok opekom 25x19x19 cm u produžnom mortu, 1:3:9. Cijena uključuje sav rad i materijal"]
[null,null,"m3",34]
[]
["2.","Zidanje unutarnjih zidova  debljine 25.0 cm od laganog bloka itong. Cijena uključuje sav rad i materijal. ","m3",16]
[]
[3,"Zidanje pregradnih zidova  debljine 10.0 cm šupljom blok opekom  u produžnom mortu. Cijena uključuje sav rad i materijal. "]
[null,null,"m2",38.049999999999997]
[]
["IV","ZIDARSKI   RADOVI"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["V","IZOLATERSKI   RADOVI"]
[]
[null,"OPĆI UVJETI IZVOĐENJA"]
[null,"Prije početka izvođenja izolaterskih radova treba izvršiti kontrolu ispravnosti i kvalitete podloge. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha, čvrsta, ravna i bez bet. šupljina ( glatka ) te očišćena od prašine i raznih nečistoća. "]
[null,"U toku izvođenja hidroizolacija ili poslije njihovog završetka dok su još hidroizolacije nezaštićene ne smije se preko njih hodati, vršiti prijevoz materijala ili bilo kakvo skladištenje. Radove na izolacijama izvesti prema projektu i troškovniku, a u skladu s tehničkim uvjetima za izvođenje izolacionih radova na ravnim krovovima HRN F2.024."]
[null,"Hidroizolacija, te toplinska i zvučna izolacija moraju biti od materijala koji odgovaraju Hrvatskim normama, a za koje to ne postoji samo onda ako je atestom utvrđeno da se takvi materijali mogu upotrebljavati za izradu hidroizolacija i toplinskih izolacija."]
[null,"Toplinska izolacija mora se izraditi prema troškovniku jer je proračunom toplinske i zvučne izolacije određena kvaliteta zaštite. Hidroizolacije i toplinske izolacije se mjere i obračunavaju po stvarno izvedenim površinama, obračun hidroizolacije vrši se bez dodatka na razvijenu površinu. Kod izrade cijene u obzir uzeti vertikalni i horizontalni transport unutar postojeće građevine."]
[]
["V","IZOLATERSKI RADOVI"]
[]
["1.","Dobava i izrada  horizontalne  hidroizolacijske folije podova i zidova V-4 (tip kao SIKA ili sl). U cijeni i sloj hladnog premaza resitolom."]
[null,null,"m2",30]
[]
["V","IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:"]
[]
[]
[]
["VI","TESARSKI   RADOVI"]
[]
[null,"OPĆI UVJETI IZVOĐENJA"]
[]
[null,"Opći uvjeti za skele i oplate dani su u uvjetima “Tehnički uvjeti za betonske, arm.bet.i zidarske radove“ izrađenih od instituta građevinarstva Hrvatske, Zavod za betonske i zidane konstrukcije."]
[null,"Za radove na fasadama koriste se skele od čeličnih cijevnih profila. Čelične cijevi moraju odgovarati normama HRN C.B5.021. Povezivanje cijevi vrši se pomoću nastavka i spojnica izrađenih iz vruće valjanih profila u skladu s normama HRN C.B3.021. Skela mora biti tako konstruirana i izvedena da može preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju u toku izvođenja radova bez štetnih sljeganja i deformacija, te da udovoljavaju zahtjevima propisa o zaštiti na radu."]
[null,"Kod izvođenja skela, oplata i drvenih konstrukcija obavezno se pridržavati propisanih normi i to naročito :"]
[null,"HRN U.C9.400, HRN U.C9.200, HRN U.C9.200/1, HRN U. C9.500, "]
[null,"HRN U.D0.001, HRN U.D0.001/1"]
[null,"Materijal za izradu skela, oplata i drvenih konstrukcija trebaju odgovarati normama :"]
[null,"HRN D.A0.020, HRN D.B1.025, HRN D.B7.020, HRN D.C1.040"]
[null,"HRN D.C5.042, HRN M.B1.024, HRN M.B4.021"]
[null,"Kad tehnologija gradnje zahtjeva podupiranje i nakon skidanja oplate, raspored i način podupiranja moraju se predvidjeti projektom betona."]
[null,"Za podupiranje stropnih konstrukcija na velikim visinama (preko 15 m) tešku skelu treba proračunati konstrukter. Skele i oplate moraju se izvoditi u skladu s HRN U.C9.400."]
[]
[]
["VI","TESARSKI RADOVI"]
[]
[1,"Izrada i montaža konstrukcije dvostrešnog krova od laganih drvenih reški sastavljenih sustavom pcn čvornih limova kao ''haas'. Rešetke su trokutastog i dijelom trapeznog oblika,. Razmak rešetki 110 do 120 cm. Rešetke na ležaju pričvrstiti vijcima usidrenim u a.b. serklaž, Raspon rešetki od 4,3 m do 9,95m.  Presjeci i raspored građe određeni su projektom i statičkim proračunom. Sve se izvodi od zdrave crnogorične građe II klase. Nagibi krovnih ploha je 16°. "]
[]
[]
[null,"Obračun po m2 tlocrtne površine."]
[null,null,"m2",221.7]
[]
["2.","Izrada i montaža konstrukcije jednostrešnog krova od lpiljene crnogorične građe II klase sa standardnim okovom"]
[null,"Obračun po m2 tlocrtne površine.","m2",18.8]
[]
[2,"Izrada daščane oplate krova od OSB - ploča . Debljine 18 mm. U cijenu uključiti dobavu i postavu  krovne ljepenke. "]
[]
[null,"Obračun po m2 kose površine krova."]
[null,null,"m2",243]
[]
[3,"Letvanje krova kuće i od dobro prosušenih  letvi, i to uzdužnih (u smjeru rogova dimenzija 5/3 cm), i kontra letvi  (dimenzija 5/5 cm), za postavu crijepa (tondach ili bramac). "]
[]
[null,"Obračun po m2 kose površine krova."]
[null,null,"m2",243]
[]
["VI","TESARSKI RADOVI UKUPNO:"]
[]
[]
[]
["VII","KROVOPOKRIVAČKI RADOVI"]
[]
[null,"NAPOMENA!"]
[null,"Izvođač je obavezan izvršiti izmjeru na licu mjesta, te dati točnu specifikaciju sveg potrebnog materijala investitoru."]
[]
[1,"Dobava materijala i pokrivanje krovišta sa limenim pokrovom mat boje i imitacije crijepa U cijenu uključiti  dobavu i postavu  elemenata  za odzračivanje i snjegobrana (3kom/1m2) , kopće, šrsfi i sva druga sredstva koja su potrebna za izvođenje a sve prema pravilu struke"]
[null,null,"m2",243]
[]
[2,"Pokrivanje sljemena krova limenim sljemenjacima na pripremljenu podlogu."]
[null,null,"m1",15.5]
[]
["VII","KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO:"]
[]
[]
[]
[]
[]
["VIII","LIMARSKI   RADOVI"]
[]
[null,"OPĆI UVJETI"]
[]
[null,"Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće i posebne tehničke propise i Hrvatske norme naročito :"]
[null,"- Pravilnik o tehn. normativima i izvođenje završnih radova u građevinarstvu ( Sl. list 21/90. )"]
[null,"HRN U.N9.053 - građ. prefabr. elementi : odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima"]
[null,"HRN U.N9.055 - građ. prefabr. elementi : opšivanja vanjskih dijelova zgrada limom"]
[null,"Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati Hrvatskim normama."]
[]
[null,"Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih institucija. Kod limarije od bakrenog lima kuke i obujmice moraju biti od bakra i pobakrenog čelika. Lim koji naliježe na betonsku podlogu ili na podlogu od opeke mora biti podložen s krovnom ljepenkom. Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju ( premaz, izol. traka i sl. ) da ne dođe do galvanskog elektriciteta."]
[null,"Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim odgovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve veće radnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun."]
[null,"Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzorni organ, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova."]
[null,"Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu TU-XVII, po jedinici mjere u troškovniku i stvarno izvedenim količinama na gradilištu."]
[null,"Jedinična cijena treba sadržavati :"]
[null,"- sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal"]
[null,"- sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun"]
[null,"- sav rad na gradnji i u radionici"]
[]
["VIII","LIMARSKI   RADOVI"]
[]
[1,"Dobava materijala i izrada limenog opšava prodora dimnjaka i vent. cijevi na krovu, od čel. plastificiranog lima d=0,70 mm, razvijene širine 80 cm,  s potrebnim preklapanjem i pričvršćenjem. Boja i ton lima prema odabiru investitora."]
[null,null,"m1",4.8]
[2,"Izrada i montaža vertikalnih cijevi promjera 110mm za odvod krovne vode izvedenih od čeličnog plastificiranog lima d = 0.70 mm. Cijena uključuje sav i postavu tipskih vodolovnih grla - spoj na kišni slivnik od ljevano-željezne cijevi. Sve izvesti po detaljima i dogovoru s projektantom. Boja i ton lima prema odabiru investitora."]
[]
[null," vertikale","m",40]
[null,"vodolovna grla","kom.",8]
[]
[3,"Izrada i montaža ležećeg žljeba i žlijeba uvale, te izrada veterlajsni od čel. Plast. lima d = 0.70 mm, razvijene širine cca 50 cm . Cijena uključuje sav potreban  pribor za pričvrščivanje i spoj sa vertikalama. Boja i ton lima prema odabiru investitora."]
[null,null,"m",80]
[]
["III","LIMARSKI RADOVI UKUPNO:"]
[]
[]
[]
[null,"UKUPNA  REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA"]
[]
[null,"GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI"]
[]
["I","PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA",null,"UKUPNO:"]
[]
["II","BETONSKI I ARM.BET.RADOVI",null,"UKUPNO:"]
[]
["III","ARMIRAČKI RADOVI",null,"UKUPNO:"]
[]
["IV","ZIDARSKI RADOVI",null,"UKUPNO:"]
[]
["V","IZOLATERSKI RADOVI",null,"UKUPNO:"]
[]
["VI","TESARSKI RADOVI",null,"UKUPNO:"]
[]
["VII","KROVOPOKRIVAČKI RADOVI",null,"UKUPNO:"]
[]
["VIII","LIMARSKI RADOVI",null,"UKUPNO:"]
[]
[]
[null,"GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI",null,"UKUPNO:"]
[]
[null,"UKUPNA  REKAPITULACIJA"]
[]
[null,"GRAĐEVINSKI - OBRTNIČKI RADOVI",null,"UKUPNO:"]
[]
[]
[null,"GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI",null,"UKUPNO:"]
[null,null,null,null,"PDV  :"]
[null,null,null,"SVEUKUPNA CIJENA:"]
[]
[null,"Ime, prezime i potpis odgovorne osobe:"]
[]
[null,"______________________________","M.P."]
[]
[null,"Datum: ___________________"]